|  |  |
| --- | --- |
| Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Tractor Safety

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1S |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2O |  N |  E |  | 3T |  |  | 4G |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  A |  |  I |  |  |  U |  |
|  | 5R |  |  |  |  |  |  |  T |  |  R |  |  |  A |  |
|  |  O |  |  |  |  | 6S |  |  B |  |  E |  |  |  R |  |
|  |  L |  |  |  |  |  H |  |  E |  |  P |  |  |  D |  |
|  |  L |  | 7L |  | 8F |  U |  E |  L |  | 9R |  O |  P |  S |  |
|  |  O |  |  O |  |  |  T |  |  T |  |  E |  |  |  |  |
|  |  V |  |  W |  | 10J |  O |  B |  |  | 11S |  M |  V |  |  |
|  |  E |  |  |  |  |  F |  | 12D |  |  S |  |  |  |  |
|  |  R |  |  |  |  |  F |  |  I |  |  U |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  E |  |  R |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 13F |  L |  A |  S |  H |  E |  R |  S |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  E |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14M |  A |  N |  U |  A |  L |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Across****2.** Maximum riders**8.** Add this when the engine is cold**9.** Roll over protective structure**10.** Match the tractor operator with this**11.** Place this sign on the rear of the tractor**13.** Turn on when driving at night**14.** Always read before operating a tractor | **Down****1.** Always wear this when operating a tractor**3.** Check before operating a tractor**4.** Keep all in place**5.** Leading cause of tractor fatalities**6.** Do this before dismounting the tractor**7.** Position front end loader should be when traveling**12.** Most tractors have this fuel |