|  |  |
| --- | --- |
| Name: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

tööohutus ristsõna

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  T |  |
| 2  R | I | S | K | I | A | N | A | L | Ü | Ü | S |  | 3  O |  |  |  |  | Ö |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  | Ö |  |
|  |  |  |  |  | 4  T | U | L | E | K | U | S | T | U | T | I |  |  | V |  |
|  | 5  V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  |  | A |  |
|  | E |  |  |  |  |  |  |  |  | 6  Õ | N | N | E | T | U | S | O | H | T |
|  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G |  |  |  |  | E |  |
|  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | 7  P |  |  | U |  |  |  |  | N |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  | 8  O | H | U | M | Ä | R | G | I | S | E | D |  |
|  | L |  | 9  R |  |  |  | 10  S |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  | I |  |  | 11  V | I | B | R | A | T | S | I | O | O | N |  |  |  |
|  | T |  | S |  |  |  | N |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  I | S | I | K | U | 13  K | A | I | T | S | E | V | A | H | E | N | D |  |  |  |
|  | I |  |  |  | O |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O |  |  |  | L |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  | 14  K | A | S | U | T | U | S | J | U | H | E | N | D | I | D |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15  E | S | M | A | A | B | I | K | A | P | P |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Across**  **2.** tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskonna ohutegurid, mis võivad töötajat kahjustada  **4.** põlengu korral kasutatakse  **6.** olukord, mis võib lõppeda õnnetusjuhtumiga töökohal.  **8.** märgid mis hoiatavad  **11.** asi mida töötavad masinad enamasti tekitavad.  **12.** seljas, peas, jalas või käes kantav vahend, mis kaitseb  **14.** paberid, mille peal on kirjas kuidas näiteks masin töötab.  **15.** koht kus on kõik vajalikud vahendid õnnetus juhtumiks | **Down**  **1.**  masin, tööriist või muu tööks kasutatav vahend  **3.** võib ohustada töötaja või töökeskkonnas viibiva isiku elu või tervist.  **5.** juhib õhku. peab olema igas töökohas  **7.** värv mis keelab ja hoiatab  **9.** ohuolukorra tekkimise või õnnetuse toimumise tõenäosus.  **10.** värv mis kohustab  **13.** värv mis hoiatab. |